福建工程学院土木学院高强钢冲击试验试件原材料采购

校内询价采购技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 误差规定 |
| 1-1 | 钢板 | 300\*6 | Q235 | m2 | 强度差异要求在±20%，尺寸偏差±5% |
| 1-2 | 钢带 | 350\*8 | Q235 | m | 强度差异要求在±20%，尺寸偏差±5% |
| 1-3 | 钢材 | 320\*6 | Q460 | m2 | 强度差异要求在±20%，尺寸偏差±5% |
| 1-4 | 高强钢板 | 350\*6 | Q690 | m2 | 强度差异要求在±20%，尺寸偏差±5% |
| 1-5 | 高强钢板 | 320\*8 | Q690 | m2 | 强度差异要求在±20%，尺寸偏差±5% |