福建工程学院土木学院

钢管混凝土柱高温后静动力学试验试件原材料采购项目

技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 误差规定 |
| 1-1 | &152\*5钢管 | &152\*5 | Q235 | 40 | m | 强度差异要求在±10%，尺寸偏差±5% |
| 1-2 | &140\*7钢管 | &140\*7 | Q235 | 40 | m | 强度差异要求在±10%，尺寸偏差±5% |
| 1-3 | &127\*8钢管 | &127\*8 | Q235 | 40 | m | 强度差异要求在±10%，尺寸偏差±5% |
| 1-4 | &121\*6钢管 | &121\*6 | Q235 | 40 | m | 强度差异要求在±10%，尺寸偏差±5% |
| 1-5 | &121\*4钢管 | &121\*4 | Q235 | 40 | m | 强度差异要求在±10%，尺寸偏差±5% |