|  |  |
| --- | --- |
|  | 铝合金模板试件加工参数 |
|  | 表1 试件加工技术参数一览表 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 1 | 400\*1200铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图1 ，长度1200 |
| 2 | 400\*1800铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图1 ，长度1800 |
| 3 | 400\*2100铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图1 ，长度2100 |
| 4 | 350\*1200铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图2 ，长度1200 |
| 5 | 350\*1800铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图2 ，长度1800 |
| 6 | 350\*2100铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图2，长度2100 |
| 7 | 300\*1200铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图3 ，长度1200 |
| 8 | 300\*1800铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图3 ，长度1800 |
| 9 | 300\*2100铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图3，长度2100 |
| 10 | 250\*1200铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图4 ，长度1200 |
| 11 | 250\*1800铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图4 ，长度1800 |
| 12 | 250\*2100铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图4，长度2100 |
| 13 | 100\*2100铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图5 ，长度1200 |
| 14 | 100\*2100铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图5 ，长度1800 |
| 15 | 100\*2100铝合金模板 | 块 | 12.00 | 截面如图5，长度2100 |
| 16 | 300\*1200直角铝合金模板 | 块 | 5.00 | 截面如图6，长度1200 |
| 17 | 300\*1800直角铝合金模板 | 块 | 5.00 | 截面如图6，长度1800 |
| 18 | 300\*2100直角铝合金模板 | 块 | 5.00 | 截面如图6，长度2100 |
| 19 | 150\*1200直角铝合金模板 | 块 | 5.00 | 截面如图7 ，长度1200 |
| 20 | 150\*1800直角铝合金模板 | 块 | 5.00 | 截面如图7，长度1800 |
| 21 | 150\*2100直角铝合金模板 | 块 | 5.00 | 截面如图7，长度2100 |
| 22 | 125\*1200铝合金梁模板 | 块 | 5.00 | 截面如图8，长度1200 |
| 23 | 125\*1800铝合金梁模板 | 块 | 5.00 | 截面如图8，长度1800 |
| 24 | 125\*2100铝合金梁模板 | 块 | 5.00 | 截面如图8，长度2100 |
| 25 | 65\*1200连接角铝 | 块 | 5.00 | 截面如图9，长度1200 |
| 26 | 65\*1800连接角铝 | 块 | 5.00 | 截面如图9，长度1800 |
| 27 | 65\*2100连接角铝 | 块 | 5.00 | 截面如图9，长度2100 |
| 28 | 200宽铝合金晚拆头 | 个 | 10.00 | 截面如图10，度度200 |
| 29 | 可调工具式钢支撑 | 根 | 50.00 | 尺寸如图11 |

附件1

图1 400铝合金模板

 图2 350铝合金模板

 图3 300铝合金模板

 图4 250全铝合金模板

 图5 100全铝合金模板

图6 300直角铝合金模板

图7 150直角铝合金模板

 图8 125铝合金梁模板

 图9 65连接角铝

 图10 铝合金晚拆头

 图11 可调工具式钢支撑